步驟 1：安裝驅動程式
開啟「Drivers」資料夾。
執行「dpinst-amd64.exe」，並依照指示安裝驅動程式。

步驟 2：啟動主程式
返回上一層資料夾。
執行「ZhongTaiko_ModeChange_V1.0.exe」。

步驟 3：語言與模式選擇
啟動後，請選擇介面語言（中文或英文）。

選擇您要切換的模式（NS 或 PC）。

步驟 4：選擇通訊埠
輸入 E-box 所在的 COM 埠（格式為 COMX，X 為數字，例如 COM3）。

步驟 5：開始更新
按下 Enter 鍵。如果 E-box 指示燈閃爍，且畫面顯示「上傳成功！」，即代表韌體已成功更新！


----------

English Instructions
Step 1: Install the Driver
Open the "Drivers" folder.

Run "dpinst-amd64.exe" and follow the prompts to install the driver.

Step 2: Start the Main Program
Go back to the previous folder.

Run "ZhongTaiko_ModeChange_V1.0.exe".

Step 3: Language and Mode Selection
When the program starts, choose your preferred language (Chinese or English).

Select the mode you want to switch to (NS or PC).

Step 4: Select the COM Port
Enter the COM port where your E-box is connected (format: COMX, where X is a number, e.g., COM3).

Step 5: Start the Update
Press Enter. If the E-box flashes and the message "Upload successful." appears, the firmware update is complete!